乾县2026年城关街道铁炉村村集体经济组织壮大奶山羊养殖场建设项目招标计划
招标单位：乾县城关街道办事处
	项目名称
	乾县2026年城关街道铁炉村村集体经济组织壮大奶山羊养殖场建设项目
	发布日期
	2026年10月22日

	联系人
	陈少波
	联系电话
	029-35521388

	项目概况：（1）新建钢结构拱形养殖大棚1座，长20m,宽15m，高3.5m；
          （2）新建钢结构草料存储大棚1座，长15m,宽10m，高3.5m；
       (3)新建青贮草池1个，长20m,宽4m，高5m；
(4)混凝土硬化地面1200㎡。
建设地点：乾县城关街道铁炉村
招标内容(招标范围):本项目施工图纸，工程量清单全部内容。

	投资概算
	70万元
	标段划分
	1个

	资金来源
	2026年中省和市级财政常态化帮扶资金

	预计招标公告/资格预审公告发布时间
	2026年11月25日之后 

	其他事项
	招标计划属于参考性预告，项目实际内容以正式招标公告、招标文件为准。


乾县2026年城关街道办北仁村、南仁村、北寺村村集体经济组织蔬菜大棚建设项目招标计划
招标单位：乾县城关街道办事处
	项目名称
	乾县2026年城关街道办北仁村、南仁村、北寺村村集体经济组织蔬菜大棚建设项目
	发布日期
	2026年10月22日

	联系人
	陈少波
	联系电话
	029-35521388

	(1) 建设拱形热镀锌钢骨架结构大棚3座，长116m宽30m高8m，面积3480㎡(2)整平基础1512m㎡×3座约4536㎡:(3)建设0.3m×0.35m×293m×3座C30混凝土圈梁约92.28m³；建设293m×0.95m×3棚+60.48m×1.55m×3座水泥墙约267.87m³；建设长109m×3座300U型渠共327米；耳房及门洞地面硬化3.24m×10m×0.1m共9.72m³；(4)配套TLC1515耳房窗3樘，M2627双内开铁门3樘；电动侧卷卷膜器、卷膜杆3台套63支；顶部滑轮放风102套；自动放风机3套；卷帘机6套；规格Ф25*2.0*3000的爬升器3套，Ф32*2.0*6000驱动轴54支；规格Ф10圆钢×6000吊菜器材420个，规格Ф12圆钢*6000吊菜器材279支；12#钢丝24462m；16#钢丝5724m，14#铁丝7824m；规格1m端墙地锚276个，规格1.8m吊菜地锚189个；宽3m荷兰网1080㎡；保温黑心棉夹芯5层(花毡500+夹心棉三层+花毡500)8931㎡；墙体外防护无纺布5082m㎡;遮阳控制器3台套；85%扁丝遮阳网7080㎡；遮阳幕线24盘、拉绳5700m；规格Ф10钢丝绳2574m，遮阳用吊坠480套。配套附属设施。
建设地点：乾县城关街道北仁村。
招标内容(招标范围):本项目施工图纸，工程量清单全部内容。

	投资概算
	297万元
	标段划分
	1个

	资金来源
	2026年中省和市级财政常态化帮扶资金

	预计招标公告/资格预审公告发布时间
	2026年11月25日之后 

	其他事项
	招标计划属于参考性预告，项目实际内容以正式招标公告、招标文件为准。


乾县2026年城关街道办东街村、南街村、北街村、花口村村集体经济壮大果蔬大棚建设项目招标计划
招标单位：乾县城关街道办事处
	项目名称
	乾县2026年城关街道办东街村、南街村、北街村、花口村村集体经济壮大果蔬大棚建设项目
	发布日期
	2026年10月22日

	联系人
	陈少波
	联系电话
	029-35521388

	新建果蔬大棚四座，分别为（1）建设大棚长56m×宽40m，面积2240㎡，配套附属设施建设；(2)建设大棚长36m×宽96m，面积3456㎡，配套附属设施建设；(3)建设大棚长36m×宽96m，面积3456㎡，配套附属设施建设。(4)建设大棚长36m×宽96m，面积3456㎡，配套附属设施建设。
[bookmark: _GoBack]建设地点：乾县旅游路北二水厂以西。
招标内容(招标范围):本项目施工图纸，工程量清单全部内容。

	投资概算
	396万元
	标段划分
	1个

	资金来源
	2026年中省和市级财政常态化帮扶资金

	预计招标公告/资格预审公告发布时间
	2026年11月25日之后 

	其他事项
	招标计划属于参考性预告，项目实际内容以正式招标公告、招标文件为准。



